{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["询价表","Sheet2"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"询价表","index":0,"n_rows":21,"n_cols":8,"rows_kept":21,"merged":[[0,0,0,7],[9,1,9,7],[10,0,11,1],[10,2,11,7],[12,0,14,1],[12,2,14,3],[12,4,16,7],[15,0,16,1],[15,2,16,3],[17,0,17,1],[17,2,17,7],[18,0,18,1],[18,2,18,7],[19,0,19,1],[19,2,19,7]]}
["汽车工程系汽车检测与教学技术创新中心设备采购询价表"]
[]
["序号","名称","单位","数量","规格","单价","合计","备注"]
[1,"  烤漆房","台",1,"外形尺寸7000mm*3200mm*4000mm（不含控制柜尺寸）采用24组环保节能红外线电加热 2.烤漆房风机： 选用2台3kw恒通牌低噪音离心风机 ?3.照明： 腰灯5组，顶灯8组，总照明功率1400W 4.大底： 采用槽钢、方管及角钢焊接或钢格大底 5.加热区 采用镀锌板，5cm岩棉板保温，采用EPS彩钢板，双层保温，钢板厚度0.6cm 6.控制箱： 具有漏电、缺相保护，超温报警、恒温等功能 7.过滤棉： 采用SF-600G型过滤棉 8.箱体： 选用4*4不锈钢方管焊接 9.环保装置： 烤漆设备采用纤维箱体底棉及活性炭吸附装置 10.大底： 全底采用玻璃纤维漆网 11．总功率： 30kw，采用大尺寸钢化玻璃大门方便观看，"]
[2,"汽车解码仪","台",2,"安卓10操作系统，4G运行内存，128G储存内存，大于等于8寸操作屏，最强在线编程功能支持奔驰，宝马，福特，通用，奥迪，保时捷等车型。最强国产车长城，吉利，江淮，奇瑞等30个原厂软件。配无线胎压诊断工具，可实现胎压激活，学习，编程功能。支持OBD环保预检功能特殊功能集合28项。诊断车型支持220个以上。2.智能诊断系统拓扑图显示4G运行内存，64G储存内存，大于等于8寸操作屏，最强国产车长城，吉利，江淮，奇瑞等30个原厂软件.断车型支持220个以上.。支持OBD环保预检功能特殊功能集合28项。支持胎压激活，学习，编程功能。8个扩展模块。"]
[3,"汽车手持示波器","台",1,"2通道手持汽车维修专用示波器"]
[4,"自动变速箱检测换油机器","台",1,"12V电动，支持等量更换，加注新油回收旧油功能，排放新旧油功能，快速校正电子秤功能。自动识别更换油量，含专用接头（86件）"]
[5,"汽车车身干磨机","台",1,"电源220V,功率1300W,风量2.8立方每分钟，噪音小于75分贝，容量30L，双工位磨头，自动延时5-6秒"]
[6,"汽车车身修复机","台",1,"电压380V50-60HZ,碳棒加热AC6V-10V,介子容值AC1V-12V,碰焊AC1V-13V,输入功率20KVA,瞬间最大电流5800A,电子定时延续，0-10毫秒自定，无极调节，单面焊厚度0.6-0.8mm,70KG"]
["总计","大写：                                                 ￥：     元"]
["服务承诺",null,"保证质量，服务周到！如有不合适，随时调换！"]
[]
["供货商地址",{"$nulls":3},"供货商（盖章）"]
[]
[]
["报价人员签字"]
[]
["询价评审意见"]
["询价人员签字"]
["监督人员签字"]
["注：本询价表一式一份。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}